Author: sk
Company: sk srpo

Сегодня обозначил возможности моей "фиксы"
 1. Тон можно настраивать для согласования с резонансной частотой
применяемого наушника или области комфортного восприятия. Это делается
конденсатором между кварцем и затвором в гетеродине. Чувствительность
можно регулировать не с помощью отвода, как в приемнике с перестройкой
по частоте, а непосредственно индуктивностью контура или емкостью
параллельно катушке.
 2. Из усовершенствований сегодня отмечу параметры контура гетеродина.
Он идентичен контуру УВЧ, т.е. 45-витков с отводом от 14-15 витка.
Обрати внимание!. Отвод делается от "горячего" конца катушки, а
конструктивно "холодный" конец должен быть наверху намотки. Нижняяс
секция до отвода, а над ней еще 3 секции по 10 витков. Надо сказать, что
мне надо поставить памятник при жизни за эту информацию, поскольку
добывал я ее не один ден
 . Это связано с процессами стабилизации обратной связи.
  3. Для тона в твоей "фиксе" я поставил 2.2пф, мне это показалось
приемлемо для ЗП1 -наушника.Чувствительность поставил оптимальную, чтобы
было погромче и шумов поменьше. Резистор R14 по схеме в Радио оставил
тебе переменный, поскольку, его надо уменьшать, если используешь
универсальное питание 4-12В. Если сделать как советуют авторы, то на 6В
начинается возбуждение, сперва непрерывное, а потом прерывистое.
 4. Заморочка сегодня произошла при испытаниях на постоянных элементах
для фазировки штыревой антенны. Я очень точно измерил удлиняющую
индуктивность и согласующий резистор. Получилось 118мкГн и 168Ом. Все
это я установил вместо предусмотренных переменных компонентов с целью
сэкономить место на плате. Но ничего не вышло- настройка настолько
острая, что точность в 1 мкГн, т.е. соизмеримая с влиянием монтажа при
открытом и закрытом корпусе свели на нет мои старания. Придется завтра
восстанавливать все как было и заново настраивать штырь на обоих
приемниках. Заранее сообщаю, что фазировку для приемника с перестройкой
буду вести на частоте 3.60 мГц, а "фиксы"- на 3,68 соответственно.
 5.Все технические проблемы решены. ВОТ УДАЧА! Получены такие
преимущества, как влияние на динамический диапазон через регулировку
чувствительности перестройкой контура, а не перепаиванием отвода или
изменением числа витков катушки связи традиционно. Значит, если включить
варикап то напряжением обратной связи нарастающим при приближении к лисе
можно ослаблять чувствительность и делать АРУ с коэффициентом заданной
линейности, который легче измерить, чем просто неконтролируемый процесс
обратной связи в УЗЧ..